AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE MANUFACTURA, SEGUNDA ETAPA



DESCRIPCIÓN: ESTE PROYECTO CONTEMPLA REALIZAR LOS ACABADOS DE LA AMPLIACIÓN DEL TALLER DE CERÁMICA DE INGENIERÍA EN DISEÑO Y LA AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE MANUFACTURA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, LA OBRA GENERAL CONTEMPLA UNA AMPLIACION DE 251.50 M2 (130.07 M2 EN EL TALLER DE CERÁMICA Y 121.43 M2 EN LA LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE MANUFACTURA), EN LA PRIMERA ETAPA SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS MENCIONADAS HASTA OBRA NEGRA, LO QUE REPRESENTÓ UN AVANCE DEL 65% DE LA META, ESTO, TOMANDO EN CUENTA QUE NO ESTÁ TERMINADA. LA SEGUNDA ETAPA CORRESPONDE AL 35% FALTANTE, QUE DERIVA EN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TECHUMBRE, ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS Y ESPACIOS:

EN 29.57 M2 PARA ÁREA DE MESAS DE TRABAJO (MUROS DIVISORIOS DE TABLACEMENTO, APLANADO DE MUROS CON ACABADO FINO);
EN 38.70 M2 PARA ÁREA DE SECADO Y ACABADO DE PIEZAS (MUROS DIVISORIOS DE TABLACEMENTO Y APLANADO DE MUROS CON ACABADO FINO);
EN 28.55 M2 PARA ÁREA DE VITROFUSIÓN Y TERMOFORMADO DE PIEZAS DE VIDRIO (MUROS DIVISORIOS DE TABLACEMENTO Y APLANADO DE MUROS CON ACABADO FINO);
EN 11.05 M2 PARA UN CUBÍCULO (MUROS DIVISORIOS DE TABLACEMENTO Y APLANADO DE MUROS CON ACABADO FINO);
EN 22.20 M2 PARA VESTÍBULO Y LOCKERS (MUROS DIVISORIOS DE TABLACEMENTO Y APLANADO DE MUROS CON ACABADO FINO);
EN 87.11 M2 PARA ÁREA DE SOLDADURA (APLANADO DE MUROS CON ACABADO FINO Y TECHUMBRE DE LÁMINA GALAVANIZADA ACANALADA CALIBRE 26 R-101),
EN 34.32 M2 PARA UN MÓDULO DE SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES (INSTALACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS, APLANADO DE MUROS CON ACABADO FINO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO);
8.00 PIEZAS DE HERRERÍA (PUERTAS DE PERFILES METÁLICOS, TABLERO ACANALADO, VIDRIO FILTRASOL DE 6MM Y MALLA MOSQUITERA METÁLICA);
24.55 M2 DE HERRERÍA Y CANCELERÍA (VENTANAS CON PERFILES METÁLICOS Y ALUMINIO NATURAL, CON VIDRIO FILTRASOL DE 6MM);
8.00 PIEZAS DE MAMPARAS DE BAÑO CON ALUMINIO LISO COLOR NATRUAL;
72.00 PIEZAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (SALIDAS DE ALUMBRADO, DE APAGADOR SENCILLO, DE CONTACTO Y ESPECIALES, CON CONDULETS, TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA Y CABLEADO) Y
13 PIEZAS DE MUEBLES SANITARIOS (7 TAZAS PARA WC, 4 LAVAVOS Y 3 MINGITORIOS SECOS).

CON ESTO, SE PODRÁ TENER UN PROYECTO TERMINADO Y FUNCIONAL, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS, ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, BENEFICIANDO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROFESORES-INVESTIGADORES DE LOS PROGRAMAS AFINES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA. 











	
	
	
	
	

	
	EDIFICIO
	
	
	TOTAL, POR CAPITULO

	
	
	
	
	
	

	
	CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA
	
	
	$0.00

	
	CAPÍTULO 2. ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	
	$0.00

	
	CAPÍTULO 3. HERRERIA Y CANCELERÍA
	
	
	$0.00

	
	CAPÍTULO 4. INSTALACIONES
	
	
	

	
	Sub. Capítulo 4.1. Instalaciones eléctricas
	
	
	$0.00

	
	Sub. Capítulo 4.2. Instalaciones hidrosanitarias
	
	
	$0.00

	
	
	
	
	$0.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL EDIFICIO
	$0.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	I.V.A. 16 % 
	$0.00

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	TOTAL, OBRA
	$0.00






	CATÁLOGO DE CONCEPTOS

	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	C1
	CAPÍTULO 1 ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	

	



AMP-EST01
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO (L1) A BASE DE MONTÉN 4 MT-14  (VER DETALLE EN PLANO) INCLUYE:  TRAZO, MATERIALES, CORTES, HABILITADO, TORNILLERÍA, EMPALME CON SOLERA DE 2 1/2" X 3/16" X 14 CM DE LONGITUD (DONDE LO REQUIERA), APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE (COLOR A ESCOGER), ANDAMIOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	



KG
	



376.22
	
	

	



AMP-EST02
	SUMINISTRO DE LÁMINA TERNIUM-MULTYTECHO-100 DE 1.5" DE ESPESOR CON LAMINA PINTRO CALIBRE 26/28 COLOR ARENA CON NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, INCLUYE: 3 LÁMINAS DE 1.00X6MT, 3 TAPAJUNTAS DE UNION DE 6.10MT, 3 CLOSURE PARA CUMBRERA DE 1 MT, 1 CABALLETE LISO CAL. 24 DE 3.05MT, 25 PLACAS DE FIJACION TIPO OMEGA, 50 PIJAS AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 21/2", 50 PIJAS AUTOTALADRANTE 1/4" X 7/8" Y 4 CARTUCHOS DE DIURETAN.
	



LOTE
	



1.00
	
	

	



AMP-EST03
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ACANALADA GALVANIZADA CALIBRE 26 R-101, INCLUYE: EMPALMES SEGÚN FICHA TÉCNICA (20 CMS), CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES DE FIJACIÓN SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (TORNILLERÍA), PIJA AUTOTALADRANTE GALVANIZADA DE 1/4"X3/4", ARANDELA GALVANIZADA Y DE PLÁSTICO, SELLADOR DURETAN, MANIOBRAS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	



M2
	



156.00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL CAP. 1 ESTRUCTURA 
	









	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	C2
	CAPITULO 2 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	



AMP-ALB01
	ELABORACIÓN DE MURO/LOSA DE TABLACEMENTO DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO DOS CARAS CON PLACAS DE 13MM DE ESPESOR, MARCA USG DUROCK O SIMILAR, INCLUYE: PLACA DE TABLACEMENTO, POSTES METÁLICOS DE REFUERZO CAL. 20 @ 40.6 CM Y CANALES DE AMARRE CAL. 22 DE 6.35 CM DE ANCHO, TORNILLOS, CINTA DE REFUERZO, CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
	




M2
	




72.28
	
	

	

AMP-ALB02
	APLANADO FINO EN MUROS, CADENAS Y CASTILLOS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1 :1/4 :5 A PLOMO Y REGLA, SUPERFICIE TERMINADA CON ESTUCO BLANCO UNIFORME,  INCLUYE; ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	

M2
	

367.61
	
	

	


AMP-ALB03
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA CALIDAD DE 25x40CM, MODELO SPIRIT WHITE MARCA INTERCERMIC O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO BLANCO MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR, JUNTA CIEGA, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CON ARENA, INCLUYE; CORTES RECTOS Y A 45° GRADOS, REMATES, EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
	


M2
	


57.42
	
	

	


AMP-ALB04
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PRIMERA CALIDAD DE 40 CM X 40 CM MODELO METALLIC NICKEL MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON ADHESIVO GRIS MCA. INTERCERÁMIC Y MORTERO CEMENTO–ARENA 1/2:4, JUNTA DE 5 MM, INCLUYE; EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CON ARENA, DETALLES, CORTES RECTOS Y  A 45° Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
	


M2
	


30.82
	
	

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL CAP. 2 ALBAÑILERIA Y ACABADOS 
	







	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	C3
	CAPITULO 3 HERRERÍA, CANCELERÍA  Y CARPINTERÍA
	
	
	
	

	



AMP-HCC01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL PTR 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 14 PARA REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MUROS DIVISORIOS DE PANEL TABLACEMENTO. INCLUYE: CORTE Y HABILITADO DE MATERIAL, SOLDADURA A7018 CORDÓN CORRIDO, REBABEO DE MATERIAL, PLACA TAQUETEADA DE 12X12CMX3/16" DONDE SE REQUIERA, APLICACIÓN DE 1 MANO DE PRIMARIO DE RESINA ALQUIDÁLICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
	


KG
	


112.95
	
	

	






AMP-HCC02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA PH-C-01 DE 1.50 M ANCHO X 2.40 M ALTURA, CON 2 HOJAS ABATIBLES A 90°, A BASE DE PERFILES ZINTRO. CONSTRUCCIÓN DE CONTRAMARCO CON PERFIL TIPO CHAMBRANA SENCILLA TAPADA C-18 Y MARCOS BASTIDORES CON PERFIL P-300 C-18 RECUBIERTOS CON TABLERO ACANALADO MODELO CLÁSICO C-18 EN LA PARTE INFERIOR HASTA A UNA ALTURA DE 1.10 MT Y MALLA MOSQUITERA GALVANIZADA EN LA PARTE SUPERIOR, REFORZADA CON 3 CUADRADOS DE 1/2".  ACCESORIOS: CERRADURA DE EMBUTIR MOD. 550 PHILLIPS, JALADERA TIPO H DE 1" DE DIÁMETRO X 45CM DE LARGO, PICAPORTES Y BISAGRAS DE BARRIL DE 5/8". INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (COLOR A ESCOGER EN OBRA) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	






PZA
	






1.00
	
	

	




AMP-HCC03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA PH-C-02 DE 1.15 M ANCHO X 2.40 M ALTURA, CON 1 HOJA ABATIBLE A 90°, A BASE DE PERFILES ZINTRO. CONSTRUCCIÓN DE CONTRAMARCO CON PERFIL TIPO CHAMBRANA SENCILLA TAPADA C-18 Y MARCO BASTIDOR CON PERFIL P-200 C-18, RECUBIERTO CON TABLERO ACANALADO MODELO CLÁSICO C-18. ACCESORIOS: CERRADURA DE SOBREPONER 715 MCA. PHILLIPS Y BISAGRAS DE BARRIL DE 5/8". INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (COLOR A ESCOGER EN OBRA) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	




PZA
	




1.00
	
	





	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	C3
	CAPITULO 3 HERRERÍA, CANCELERÍA  Y CARPINTERÍA
	
	
	
	

	





AMP-HCC04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA PH-C-03 DE 1.00 M ANCHO X 2.20 M ALTURA, CON 1 HOJA ABATIBLE A 90°, A BASE DE PERFILES ZINTRO. CONSTRUCCIÓN DE CONTRAMARCO CON PERFIL TIPO CHAMBRANA SENCILLA TAPADA C-18 Y MARCOS BASTIDORES CON PERFIL P-300 C-18 RECUBIERTOS CON TABLERO ACANALADO MODELO CLÁSICO C-18 EN LA PARTE INFERIOR HASTA A UNA ALTURA DE 1.10 MT Y MALLA MOSQUITERA GALVANIZADA EN LA PARTE SUPERIOR, REFORZADA CON 3 CUADRADOS DE 1/2". ACCESORIOS: CERRADURA DE SOBREPONER 715 MCA. PHILLIPS Y BISAGRAS DE BARRIL DE 5/8". INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (COLOR A ESCOGER EN OBRA) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	





PZA
	





2.00
	
	

	







AMP-HCC05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE HERRERÍA PLEGADIZO PH-M-01 DE 3.50 M ANCHO X 3.35-3.00 M ALTO, CON 4 HOJAS PLEGABLES, A BASE DE PERFILES ZINTRO. CONSTRUCCIÓN DE MARCOS A BASE DE PERFIL ZINTRO P-200 C-18 (POSTES Y TRAVESAÑOS PERIMETRALES) RECUBIERTOS CON TABLERO ACANALADO MODELO CLÁSICO C-18 EN LA PARTE INFERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.80 MT, EN LA PARTE SUPERIOR MARCOS RECUBIERTOS CON MALLA CRIBA DE 2 HILOS POR PULGADA Y SOSTENIDOS SOBRE RIEL GALVANIZADO ZINTRO DE 2-1/2" X 2" C-18 CON 2 CARRETILLAS EMBALDAS DE 4 RUEDAS PARA RIEL 1400. ACCESORIOS: 2 KITS PARA PORTON ABATIBLE (2 TEJUELOS + 2 BIBELES CON BALERO), 8 BISAGRAS TIPO BARRIL DE 3/4", 8 PICAPORTES DE 60 CM Y 1 CERROJO PASADOR DE 60 CM PARA PORTÓN. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (COLOR A ESCOGER EN OBRA) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	






PZA
	






1.00
	
	

	






AMP-HCC06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA PH-M-02 DE 2.00 M ANCHO X 2.65 M ALTURA, CON 2 HOJAS ABATIBLES A 90°, DE 1.00 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTUA, CON UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.45 M DE ALTO X 2.00 M DE ANCHO, A BASE DE PERFILES ZINTRO. CONSTRUCCIÓN DE CONTRAMARCO CON PERFIL TIPO CHAMBRANA SENCILLA TAPADA C-18 Y MARCOS BASTIDORES CON PERFIL P-300 C-18 RECUBIERTOS CON TABLERO ACANALADO MODELO CLÁSICO C-18 EN LA PARTE INFERIOR HASTA A UNA ALTURA DE 1.10 MT Y MALLA CRIBA DE 2 HILOS POR PULGADA EN LA PARTE SUPERIOR. ACCESORIOS: CERRADURA DE EMBUTIR MOD. 550 PHILLIPS, JALADERA TIPO H DE 1" DE DIÁMETRO X 45CM DE LARGO, PICAPORTES Y BISAGRAS DE BARRIL DE 5/8". INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (COLOR A ESCOGER EN OBRA) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA..
	





PZA
	





1.00
	
	



	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	C3
	CAPITULO 3 HERRERÍA, CANCELERÍA  Y CARPINTERÍA
	
	
	
	

	



AMP-HCC07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA PA-S-01 DE 1.00 M ANCHO X 2.50 M ALTURA, CON 1 HOJA ABATIBLE A 90°, A BASE DE PERFILES ZINTRO. CONSTRUCCIÓN DE CONTRAMARCO CON PERFIL TIPO CHAMBRANA SENCILLA TAPADA C-18 Y MARCO BASTIDOR CON PERFIL P-200 C-18, RECUBIERTO CON TABLERO ACANALADO MODELO CLÁSICO C-18. ACCESORIOS: CERRADURA DE SOBREPONER 715 MCA. PHILLIPS Y BISAGRAS DE BARRIL DE 5/8". INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (COLOR A ESCOGER EN OBRA) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	




PZA
	




2.00
	
	

	




AMP-HCC08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO VA-S-01 DE 2.25M ANCHO X 0.60 CM ALTURA, CON DOS MARCOS PROYECTABLES MÁS DOS MARCOS FIJOS. CONSTRUCCIÓN A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO CUPRUM COLOR NATURAL; PERFILES DE 2" TIPO BOLSA PARA CONTRAMARCO PERIMETRAL Y MARCOS FIJOS; PERFILES MARCO, CONTRAMARCO TUBULAR DE 2” Y JUQUILLO PARA MARCOS PROYECTABLES. CUBIERTA CON CRISTAL DE 6MM CLARO ESMERILADO. ACCESORIOS: JALADERA UNIVERSAL PARA VENTANA DE PROYECCIÓN TIPO EUROPEA Y BRAZO PARA VENTANA DE PROYECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA Y PIJAS GALVANIZADAS, VINIL, FELPA, ACRYLASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	





PZA
	





4.00
	
	

	




AMP-HCC09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA VH-C-09, VH-C-10 Y VH-C-11 DE SECCIONES VARIABLES, CON MARCOS FIJOS/ABATIBLES, A BASE DE PERFILES ZINTRO C-18. CONSTRUCCIÓN DEL CONTRAMARCO CON PERFIL CHAMBRANA SENCILLA TAPADA CON REFUERZO INTERMEDIO VERTICAL CON PERFIL TEE 103 Y MARCOS ABATIBLES CON PERFIL MEDIA Z 101, RECUBIERTOS CON VIDRIO FILTRASOL DE 6MM. ACCESORIOS: 2 MANIJAS DE HERRERÍA, 4 BISAGRAS DE BARRIL DE 5/8" Y BAGUETAS PARA SOPORTE DE CRISTAL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (COLOR A ESCOGER EN OBRA) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	




M2
	




8.86
	
	

	



AMP-HCC10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERÍA PARA VENTANAS TIPO VH-M-01 Y VH-M-02 DE SECCIONES VARIABLES CON MARCOS FIJOS, A BASE DE PERFILES ZINTRO C-18. CONSTRUCCIÓN DE MARCOS PERIMETRAL CON PERFIL P-200 Y PARA POSTES INTERMEDIOS PERFIL K-200, RECUBIERTOS CON MALLA CRIBA DE 1" C-10. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLERÍA, FIJACIÓN, 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (COLOR A ESCOGER EN OBRA) MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	



M2
	



11.69
	
	




	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	C3
	CAPITULO 3 HERRERÍA Y CANCELERÍA
	 
	 
	 
	 

	





AMP-HCC11
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE PUERTA MAMPARA (MA-S-01) DE 1.45M DE ANCHO X 1.90 MT DE ALTURA TOTAL (VER DETALLE DE DISEÑO EN PLANO DE CANCELERÍA Y HERRERÍA), A BASE DE POSTES DE ALUMINIO COLOR NATURAL ADONIZADO EN CUADRADO DE 1 1/4", MARCOS DE PERFIL DE 3"(CERCOS), CON REFUERZO CENTRAL HORIZONTAL Y CUBIERTA DE PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA, CON PUERTA DE 1.00 M DE ANCHO X 1.75 M DE ALTURA, FIJO DE 0.41 M DE ANCHO X 1.75 M DE ALTURA. ACCESORIOS: JALADERA TIPO TROMPA DE ELEFANTE, BISAGRAS, PASADOR MODELO 31 MARCA PHILLIPS O SIMILAR Y RESBALÓN DE NYLON PARA CANCEL DE BAÑO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, REMACHES, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	






PZA
	






2.00
	
	

	





AMP-HCC12
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE PUERTA MAMPARA (MA-S-02) DE 0.90-1.00M DE ANCHO X 1.90 MT DE ALTURA TOTAL (VER DETALLE DE DISEÑO EN PLANO), A BASE DE POSTES DE ALUMINIO COLOR NATURAL ADONIZADO EN CUADRADO DE 1 1/4", MARCOS DE PERFIL DE 3"(CERCOS), CON REFUERZO CENTRAL HORIZONTAL Y CUBIERTA DE PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA, CON PUERTA DE 0.60 M DE ANCHO X 1.75 M DE ALTURA, FIJO DE 0.36-0.26 M DE ANCHO X 1.75 M DE ALTURA. ACCESORIOS: JALADERA TIPO TROMPA DE ELEFANTE, BISAGRAS, PASADOR MODELO 31 MARCA PHILLIPS O SIMILAR Y RESBALÓN DE NYLON PARA CANCEL DE BAÑO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA GALVANIZADA, REMACHES, VINIL, FELPA, ACRILASTIC PARA SELLADO DE CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
	





PZA
	





5.00
	
	

	



AMP-HCC13
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE MAMPARA (MA-S-03) DE 1.20 MT DE ALTURA POR 0.50 MT DE ANCHO (VER DETALLE DE DISEÑO EN PLANO), PARA MINGITORIO, CON PERFIL DE ALUMINIO CUPRUM DE 3”, COLOR NATURAL ADONIZADO CON CUBIERTA DE PANEL DE ALUMINIO LISO DOBLE VISTA. INCLUYE: FIJACIÓN DE MAMPARA C/TAQUETES Y TORNILLOS,  REMACHES, CORTES,  SELLADO GENERAL CON SILICÓN ANTIHONGOS, SELLADOR ACRILASTIC EN MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	



PZA
	



1.00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL CAP. 3 HERRERÍA Y CANCELERÍA 
	                 






	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	C4
	CAPÍTULO 4 INSTALACIONES
	
	
	
	

	C 4.1
	INST. ELÉCTRICA
	
	
	
	

	


AMP-IEL01
	SALIDA DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO REFORZADA DE 3/4" MCA. RACO O SIMILAR, INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21MM, CONECTORES Y COPLES CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ABRAZADERAS TIPO "O"  DE 3/4", CONDUCTORES CALIBRE INDICADO, 1.5MT DE CABLE DE USO RUDO DE 3X16, TAPA PLANA (VER PLANO ELÉCTRICO) PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	


SAL
	


32.00
	
	

	



AMP-IEL02
	SALIDA DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA, CON CAJA CONDULET FS SERIE RECTANGULAR MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR, DE 21 MM, INCLUYE: SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM, COPLES, CONDULET "T" O "LB" (SEGÚN CORRESPONDA), SUJECIÓN EN MUROS Y/O ESTRUCTURA (VIGAS), MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO "O” Y TIPO OMEGA DE 3/4”. CABLE CALIBRE INDICADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN INTERRUPTOR SENCILLO MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR CON PLACA DE 1 VENTANA COLOR BLANCO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	



SAL
	



7.00
	
	

	



AMP-IEL03
	SALIDA PARA DOS APAGADORES SENCILLOS CON CAJA CONDULET FS SERIE RECTANGULAR MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR, DE 21 MM, INCLUYE: SUM. Y COL. DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM, COPLES, CONDULET "T" O "LB" (SEGÚN CORRESPONDA), SUJECIÓN EN MUROS Y/O ESTRUCTURA (VIGAS), MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO "O” Y TIPO OMEGA DE 3/4”. CABLE CALIBRE INDICADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS INTERRUPTORES SENCILLOS MCA. QUINZIÑO GO O SIMILAR CON PLACA DE 2 VENTANAS COLOR BLANCO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	



SAL
	



1.00
	
	

	


AMP-IEL04
	SALIDA DE CONTACTO CON CAJA CONDULET FS SERIE RECTANGULAR MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR, DE 1" O 3/4", INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM, COPLES, CONDULET "T" O "LB" (SEGÚN CORRESPONDA), SUJECIÓN EN MUROS Y/O PLAFÓN (LOSA), MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO "O” Y TIPO OMEGA DE 3/4". CABLE CALIBRE INDICADO, TOMACORRIENTE DÚPLEX MCA. QUINZIÑO GO  O SIMILAR, COLOR BLANCO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	



SAL
	



16.00
	
	

	

AMP-IEL05
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA SALIDA DE CONTACTO BIFASICO EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES CALIBRE 8 Y 12 CONFORME A LO INDICADO EN PLANOS, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	

SAL
	

9.00
	
	



	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	C4
	CAPÍTULO 4 INSTALACIONES
	
	
	
	

	C 4.1
	INST. ELÉCTRICA
	
	
	
	

	


AMP-IEL06
	SALIDA ELÉCTRICA PARA  INSTALACIÓN BIFASICA, INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 O 21MM, COPLES, CONDULET "T" O "LB" (SEGÚN CORRESPONDA), SUJECIÓN EN MUROS Y/O ESTRUCTURA  METALICA, MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO "O"  Y TIPO OMEGA DE 3/4", CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	


SAL
	


3.00
	
	

	


AMP-IEL07
	SALIDA ELÉCTRICA PARA  INSTALACIÓN TRIFASICA, INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 O 21MM, COPLES, CONDULET "T" O "LB" (SEGÚN CORRESPONDA), SUJECIÓN EN MUROS Y/O ESTRUCTURA  METALICA, MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO "O"  Y TIPO OMEGA DE 3/4", CABLE CALIBRE INDICADO, (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	


SAL
	


3.00
	
	

	


AMP-IEL08
	SALIDA ELÉCTRICA ESPECIAL, CON CAJA CONDULET FS DE SERIE RECTANGULAR MCA. CROUSSE HINDS O SIMILAR, DE 3/4", INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM, COPLES, CONDULET "T" O "LB" (SEGÚN CORRESPONDA), SUJECIÓN EN MUROS Y/O ESTRUCTURA METALICA, MEDIANTE ABRAZADERAS TIPO "O” Y TIPO OMEGA DE 3/4", 4 CABLE CALIBRE 4 Y 10 CONFORME A LO INDICADO EN PLANOS (VER PLANO ELÉCTRICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 
	


SAL
	


1.00
	[bookmark: _GoBack]
	

	 
	 
	 
	 
	 TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
	


	C 4.2
	INST. HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	
AMP-IHS01
	SUMINISTRO DE LAVABO MODELO LV MARCUS LAVABO CERÁMICO DE SOBRE CUBIERTA CON REBOSADERO, COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O SIMILAR, Y LLAVE TEMPORIZADORA MOD. TV -122 MCA. HELVEX, O SIMILAR
	
PZA.
	
4.00
	
	

	
AMP-IHS02
	SUMINISTRO DE SANITARIO MODELO AUSTRAL CON BOTÓN (3.8 LPD), COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O SIMILAR.
	
PZA.
	
7.00
	
	

	
AMP-IHS03
	SUMNISTRO DE MINGITORIO SECO MOJAVE MODELO MG MOJAVE TDS2, COLOR BLANCO.
	
PZA.
	
2.00
	
	

	 
	 
	 
	 
	TOTAL INST. HIDROSANITARIAS
	

	 
	 
	 
	
	 TOTAL CAP. 4 INSTALACIONES 
	

	 
	 SUB TOTAL 
	

	
	 16 %  I.V.A 
	

	
	 TOTAL PRESUPUESTO
	



